[bookmark: _Hlk49431766]一、服务要求：
（一）具体服务要求
（1）服务期内完成所有研发工作：包括冶炼工艺、锻造开坯工艺、小棒材热轧工艺、热处理工艺，并向甲方提交相应工艺参数、试验记录、检测数据等研发文件，供甲方确认。
（2）服务期内提交结题总结报告。乙方预计不能按期完成的，应至少提前【15】个工作日书面说明原因和调整方案，经甲方同意后方可调整进度。
（3）向甲方提供研究报告。
（二）验收要求
1、验收标准：
[bookmark: OLE_LINK5]1.1技术指标
1.1.1钻铬钼合金化学成分:满足ASTMF1537标准要求，最终产品的化学成分以目标客户提出内控标准进行验收。
1.1.2力学性能:满足ASTMF799标准要求，主要指标抗拉强度≥1172MPa、延伸率≥12%、面缩率≥12%、硬度≥HRC35、成品晶粒度ASTM5级或更细，性能达到对标产品同等水平。
1.2性能参数
1.2.1项目期间产出28-33X1000mm Co-Cr-Mo合金棒材1
吨，满足4.1技术指标要求。
1.3技术文件、图纸及资料名称套数
1.3.1提交年度报告及阶段性成果报告一式2_份及电子版文档1
1.3.2随产品提交生物医用CoCrMo合金棒材组织及力学性能分
析报告一式2_份及电子版文档1套。
1.3.3提交生物医用CoCrMo合金棒材真空冶炼、电渣重熔、锻造开坯、热轧、精加工等全流程生产加工工艺一式4份及电子版文档1套。
1.3.4提交生物医用CoCrMo合金棒材加工工艺及产品开发结题
报告一式6_份及电子版文档1套。
1.4知识产权
1.4.1形成知识产权3项，其中获得实用新型专利授权2件，
核心期刊发表论文1篇。
2、 验收方式：
甲方组织技术专家按本合同规定的研究内容及技术指标进行评审验收，评审通过并经甲方确认后视为验收合格，由甲方出具验收证明。
二、商务要求：
★（1）合同服务期限：合同签订之日至2026年12月31日。
★（2）付款方式：合同签订后，5个工作日内，甲方向乙方支付合同额50%预付款；项目验收通过后10个工作日内支付合同额50%余款。
★（3）报价方式：
[bookmark: OLE_LINK2]1、本项目报项目现场人民币含税价。应包含本项目所涉及的全部费用。
2、投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。
3、投标报价不得超出最高限价，否则投标将被拒绝。
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